OneNET平台NB协议北向api接口返回状态码及相关解释

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 状态码(errno) | 错误提示 | 说明 |
| 0 | succ | 请求成功 |
| 1 | auth failed | 鉴权失败，请核实自己的api-key和imei是否对应匹配 |
| 3 | parameter required | 没有请求的body数据或者请求body数据格式错误 |
| 7 | service internal error | 内部服务处理堆积，这时建议间隔重试或者将请求的timeout设置大一点 |
| 2001 | device not online | 设备不在线，排查终端是否正常注册到平台 |
| 5006 | system logic limit. | OneNET平台限制，请认真看文档参数的限制条件 |
| 5106 | UNSUCESS | 0：SUCCESS（命令成功执行）1：METHOD\_NOT\_ALLOWED（对象或资源不允许该操作）2：FORBIDDEN（终端未注册）3：NOT\_FOUND（未发现该对象或资源）4：INTERNAL\_SERVER\_ERROR（设备响应码错误等）5：TIME\_OUT（设备响应超时）6：REQ\_PARAM\_ERROR（请求参数错误）7：RESP\_ERROR（设备响应报文错误）8：UNAUTHORIZED（访问权限不允许）9：BAD\_REQUEST（请求格式错误，如少参数或编码等）10：NOT\_ACCEPTABLE（无任何首选的报文格式可以返回）11：UNSUPPORTED\_CONTENT\_FORMAT（指定的报文格式不支持）12: OFFLINE（设备未注册）13: ADDR\_OCCUPIED（设备的地址被其他设备占用） |
| 5108 | invalid parameter/rpc response error | 无效的参数/重试 |
| 5117 | rpc error | 内部服务异常，重试 |